**第三章 技术、服务及其他要求**

（注:本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第四章符合性审查中明确响应要求。）

**3.1.采购内容**

采购包1：

采购包预算金额（元）: 400,000.00

采购包最高限价（元）: 400,000.00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| 1 | A05010202 会议桌 | 巴中师范附属实验小学新建综合楼报告厅桌椅采购 | 10.00（项） | 56,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 2 | A05010303 会议椅 | 巴中师范附属实验小学新建综合楼报告厅桌椅采购 | 430.00（项） | 344,000.00 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |

**报价要求**

采购包1：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报价内容 | 数量（计量单位） | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| 1 | 巴中师范附属实验小学新建综合楼报告厅桌椅采购 | 10.00（项） | 56,000.00 | 总价 | 无 |
| 2 | 巴中师范附属实验小学新建综合楼报告厅桌椅采购 | 430.00（项） | 344,000.00 | 总价 | 无 |

★注：供应商响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

**本项目涉及核心产品：**

采购包1：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| 1 | A05010303 会议椅 | 巴中师范附属实验小学新建综合楼报告厅桌椅采购 | 定制礼堂椅 |

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第四章。

**本项目涉及采购进口产品：**

采购包1：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| 不涉及 | | | |

★注：不涉及采购进口产品时，供应商不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

**本项目涉及强制采购节能产品：**

采购包1：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| 不涉及 | | | |

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，供应商应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效响应处理。具体要求详见第四章符合性审查表。

**本项目涉及优先采购节能产品：**

采购包1：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| 不涉及 | | | |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第四章规定。

**本项目涉及优先采购环境标志产品：**

采购包1：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| 1 | A05010202 会议桌 | 巴中师范附属实验小学新建综合楼报告厅桌椅采购 | 定制主席台、定制主席椅、定制演讲台 |
| 2 | A05010303 会议椅 | 巴中师范附属实验小学新建综合楼报告厅桌椅采购 | 定制礼堂椅 |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第四章规定。

**3.2.技术要求**

采购包1：

标的名称：巴中师范附属实验小学新建综合楼报告厅桌椅采购

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| 1 |  |  | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 品名 | 规格 | 图样 | 产品详细参数 | 数量 | 单位 | | 定制主席台 | 8000\*600\*760 |  | 1.规格：8000\*600\*760（±5mm） 2.基材：采用优质绿色环保E1级密度中纤板+三聚氰胺饰面板经过防虫、防腐、烘干等处理 3.封边条：木制； 4.采用环保油漆成品/封边，PVC封边，热熔胶。 | 1 | 张 | | 定制演讲台 | 1150\*700\*760 |  | 1.规格：1150\*700\*760（±5mm） 2.基材：采用优质绿色环保E1级密度中纤板+三聚氰胺饰面板经过防虫、防腐、烘干等处理 3.封边条：木制； 4.采用环保油漆成品/封边，PVC封边，热熔胶。 | 1 | 个 | | 定制主席椅 | 1130\*720\*750 |  | 1.规格：1130\*720\*750  皮面选用优质皮，皮面经液态锓色及防潮、防污工艺处理，光泽度好，透气性强，长期保持皮质不干燥、不变色，柔软且富于韧性，厚度适中，根据人体工学原理设计，坐感舒适。 | 10 | 把 | |

标的名称：巴中师范附属实验小学新建综合楼报告厅桌椅采购

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| 1 | ★ |  | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 品名 | 规格 | 图样 | 产品详细参数 | 数量 | 单位 | | 定制礼堂椅 | 700\*470\*120mm（±10） |  | 1、背海绵均为软质聚氨酯泡沫材料尺寸为：700\*470\*120mm（±10）。压陷性能：25%压陷硬度93±12N、65%/25%压陷比≥1.8；回弹率≥35%；拉伸强度≥90kPa；撕裂强度≥2N/cm；干热老化后拉伸强度≥55kPa；干热老化后拉伸强度变化率±30%；湿热老化后拉伸强度≥55kPa；湿热老化后拉伸强度变化率±30%；甲醛释放量≤0.050mg/㎡·h；泡沫塑料表观密度≥49kg/m³。（**提供承诺函，签订合同时提供由国家认可的具备CNAS或CMA认可的检测资质的检测机构出具检测合格报告原件或加盖供应商鲜章的扫描件**）  2、背外板采用优质多层板经过模具热压成型，尺寸为：770\*500\*16mm(±2),表面压实木皮，并经油漆饰面，采用全封闭漆工艺。胶合板环保性能符合HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》的标准：可迁移元素锑(Sb)≤60mg/kg、砷(As)≤25mg/kg、钡(Ba)≤1000mg/kg、镉(Cd)≤75mg/kg、铬(Cr)≤60mg/kg、铅(Pb)≤90mg/kg、汞(Hg)≤60mg/kg、硒(Se)≤500mg/kg。板材环保性能符合GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准：甲醛释放量(气候箱法)E1≤0.124mg/m³（**提供承诺函，签订合同时提供由国家认可的具备CNAS或CMA认可的检测资质的检测机构出具检测合格报告原件或加盖供应商鲜章的扫描件**）  3、座椅面料：面料材质为针织透气或仿毛透气麻绒布料，具有较好透湿性，耐磨性高。布料环保性能符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准：甲醛含量C类≤300mg/kg；可分解致癌芳香胺染料禁用（限量值≤20mg/kg）。（**提供承诺函，签订合同时提供由国家认可的具备CNAS或CMA认可的检测资质的检测机构出具检测合格报告原件或加盖供应商鲜章的扫描件**）  4、座椅海绵均为软质聚氨酯泡沫材料尺寸为：500\*465\*150mm（±10）。  5、座椅框架框架采用1.5mm热轧板通过冲压焊接等工艺制作，结实、可靠、耐用，座框架尺寸430\*420\*55mm（±2）座框架上装钉座内板，座内板材质为多层夹板，座内板尺寸430\*420\*5mm(±2)。  6、座外板采用优质多层板经过模具热压成型尺寸为460\*430\*16mm(±2)，表面压实木皮，并经油漆饰面，采用全封闭漆工艺，座外板带吸音孔和排气孔，具备完善的吸音和排气功能。胶合板环保性能符合HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》的标准：可迁移元素锑(Sb)≤60mg/kg、砷(As)≤25mg/kg、钡(Ba)≤1000mg/kg、镉(Cd)≤75mg/kg、铬(Cr)≤60mg/kg、铅(Pb)≤90mg/kg、汞(Hg)≤60mg/kg、硒(Se)≤500mg/kg。板材环保性能符合GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准：甲醛释放量(气候箱法)E1≤0.124mg/m³（**提供承诺函，签订合同时提供由国家认可的具备CNAS或CMA认可的检测资质的检测机构出具检测合格报告原件或加盖供应商鲜章的扫描件**）  7、座包的回位机构为气杆慢回位机构。  8、写字板为后置大弯刀写字板，写字板的链接支架可活动收起，写字板的尺寸为490\*300\*15mm(±2)的中纤板面贴防火板，两侧均为铝合金封边，与后背宽度平齐。可通过加长支架加高写字板。  9、上脚框：(按照座椅脚架尺寸图制作) 脚架采用T1.8mm的热轧板冲压折弯而成，经过焊接工序把各种配件组合成脚架，脚架表面经喷涂处理，使得脚架耐用、耐氧化，上脚框尺寸为415\*379\*75mm，脚框外形为2分一椭圆形。带喷塑涂层的金属部件环保性能符合HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》标准：可迁移元素锑(Sb)≤60mg/kg、砷(As)≤25mg/kg、钡(Ba)≤1000mg/kg、镉(Cd)≤75mg/kg、铬(Cr)≤60mg/kg、铅(Pb)≤90mg/kg、汞(Hg)≤60mg/kg、硒(Se)≤500mg/kg。（**提供承诺函，签订合同时提供由国家认可的具备CNAS或CMA认可的检测资质的检测机构出具检测合格报告原件或加盖供应商鲜章的扫描件**）  10、侧板优质中纤板制作厚度3mm，表面贴棉后扪布，美观耐用，边侧板分成左右两部分侧板形状为四分之一椭圆形，内侧板合成为一块侧板为2分一椭圆形，采用内插式侧板，相对于传统外扣式更牢固且不易脱落。  11、下脚板：(按照座椅脚架尺寸图制作) 下脚板材质为铝合金压铸成型，脚板尺寸为370\*254\*75mm,下脚板地脚孔位前后中心距离306mm,脚板的上部宽度75mm,下部宽度55mm,下脚板和脚框通过4颗定位螺丝连接，增加脚框和脚板的承受力，下脚板和脚框均为曲线配合，铝合金下脚左右两侧带波浪形纹理，两侧共有16条凸起的波浪纹理，脚架下部带三角形镂空，三角形底边长度207mm，高度75mm。铝合金脚保性能符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》：可迁移元素锑(Sb)≤60mg/kg、砷(As)≤25mg/kg、钡(Ba)≤1000mg/kg、镉(Cd)≤75mg/kg、铬(Cr)≤60mg/kg、铅(Pb)≤90mg/kg、汞(Hg)≤60mg/kg、硒(Se)≤500mg/kg。（**提供承诺函，签订合同时提供由国家认可的具备CNAS或CMA认可的检测资质的检测机构出具检测合格报告原件或加盖供应商鲜章的扫描件**）  12、扶手面为优质橡木制作尺寸为420\*78\*25mm，外涂聚酯漆。  13、地面固定：地脚螺丝采用钢制内六角螺丝使座椅与地面固定，地脚螺丝需要对应地面结构灵活更换。  14、座椅规格：椅高：1000±10mm,座高450±10mm，背到座700±10mm，写字板高740±10mm，座深450±10mm，中心距570±5mm,建议排距为900mm。所投礼堂椅设备性能符合QB/T2602-2013《影剧院公共座椅》标准，甲醛释放量应该不大于0.120mg/㎡h。（**提供承诺函，签订合同时提供由国家认可的具备CNAS或CMA认可的检测资质的检测机构出具检测合格报告原件或加盖供应商鲜章的扫描件**） | 430 | 个 | |

**3.3.服务要求**

**3.3.1.服务内容要求**

采购包1：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| 1 | ★ | 售后服务要求 | 中标人/成交供应商提供7\*24小时技术支持，接到故障报修后30分钟内响应，6小时内到达现场，24小时内排除故障 |

**3.3.2.商务要求**

采购包1：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| 1 | ★ | 交货时间 | 合同签订后20日内 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 巴中师范附属实验小学 |
| 3 | ★ | 支付方式 | 分期付款 |
| 4 | ★ | 付款进度安排 | 1、合同签订后，达到付款条件起7日内，支付合同总金额的40.00%  2、全部货物送到采购人指定地点并验收合格后，达到付款条件起7日内，支付合同总金额的60.00% |
| 5 |  | 验收、交付标准和方法 | 严格按照《财政部关于进一步加强采购需求和履约验收管理的指导意见》的通知（财库〔2016〕205号）及《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求、采购文件规定的要求和响应文件及合同承诺的内容进行验收。 |
| 6 |  | 质量保修范围和保修期 | 质保期 1 年 |
| 7 |  | 违约责任与解决争议的方法 | 以合同约定为准 |
| 8 |  | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |

**3.4.其他要求**

采购包1：

无